Código arduino do sensor de obstáculo

int objeto = 0;

void setup() {

pinMode(7, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

objeto = digitalRead(7);

if (objeto == 0){

Serial.println("Ocupado");

} else{

Serial.println("Livre");

}

delay (2000);

}